制作材料

3K碳管 10\*8 1230mm \*2 （互套A）

3K碳管 8\*6 1230mm \*2 （互套B）

3K碳管 10\*8 150mm \*1 （互套B）

3K碳管 12\*10 150mm \*1 （互套A）

3K碳管 10\*8 400mm \*1

3K碳管 10\*8 200mm \*1

3mm桐/椴木 1张

5mm轻木 3张

重量核算： （小于2kg）

打印件\*4 （约270g）

航电  
1 飞控： F405WSE MK1.5

2 电池： 6S1P 50e/50s（远东6000值得考虑）

3 电调: 银燕35a

4 电机： 3508 380KV

5 螺旋桨： 16\*8折叠桨

6 降压模块： 90w降压模块

7 舵机： kingmax舵机\*4

8 电池片： 3.6w\*36（实际90w左右）

9 图传： solo rush 1.6w

10 摄像头： 平头哥二代

11 一体链路： 4G链路

12 遥控链路： 大黑羊